[system]
;版本号
version=CMS
;类型// 0=本地,1=Web;2=Center
type=2
;初始语言状态
Language=English
;启用语言菜单
UseLanguageMenu=0
;语言数量
LanguageCount=2
;分别是
;languageXName 显示在CMS语言菜单中的名字
;languageXType cms会根据 这个值来查找相关的语言文件。
;比如 cms_client_Chinese.ini,Cms_Config_Chinese.ini,Chinese.lng
Language1Name=中文
Language1Type=Chinese
Language2Name=English
Language2Type=English
Language3Name=Portugues
Language3Type=Portugues

;重连时候显示最后一帧
ShowLastConnectImage=1
;初始自动关闭视频的时间
autoVideoClose=3
;显示自动关闭配置
ShowAutoVideoClose=1


;视频模式 0=实时;1=流畅
videoType=0

;视频码流配置显示
VideoCodeType=0
;视频码流具体类型 1=主码流，0=子码流
MainCode=0

;显示代理配置和信令配置
ProxyServer=0
XServer=1

;0:  1:Google Map 2:MapInfo 3:Baidu Map
MapTypes=0;1;2

;地图类型
MapType=1
VideoCount=64



;前提WEB版本
;=1 web上面的设备转发服务器ip为空则生效
;=2 所有设备的转发强制设置成登陆的ip;
AutoGtServer=2


;显示web配置页面，在日志按钮中，直接以对话框方式打开配置网页,开启后不能打开web日志
;web页面有效
ShowWebConfig=0


;在地图左下角显示gps解析
ShowGpsAddrss=0
;打开视频自动录像
OpenVideoRecord=0




[MainWebEx]
;[WebServerIp]=web服务器地址        
;[User]=用户名
;[Key]=密码
;[DeviceId]=设备id
;InitIp=[WebServerIp].xxx.html
;Address=www.baidu.com/User=[User]&Key=[Key].html
Address=
;显示右键菜单
ShowMenu=0
;显示网页滚轮
ShowScroll=0
;标题  带#开头表示读取语言包，获取语言包中[CmsMain]下面该值所对应的语言(去掉#后对应的值)，不带#表示直接显示
Title=
;提示  带#开头表示读取语言包，获取语言包中[CmsMain]下面该值所对应的语言(去掉#后对应的值)，不带#表示直接显示
ToolTip=


[Unit]
;1=显示;0=隐藏
ShowUnit=1
;0=km/h 1=mph
Speed=0
;0=c 1=f
Temp=0


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[SendMsg]
DriverLCD=1
InternalFrontLED=1
InternalBackLED=1
InternalMidiaPlayLCD=1
ExternalFrontLED=1
ExternalMiddleLED=1
ExternalBackLED=1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Main]
;显示云台
PTZ=1
;显示地图
ShowMap=1
;地图配置
MapSet=1
;报警信息窗口
MessageAlarm=1
;上墙设置
ShowTvWallSet=1
;
StateLayoutButton=1
;显示地图&视频
ShowMapVideo=1
;显示回放
ShowGpsPlay=1
;显示视频信息
ShowVideoInfo=1
;状态栏设备信息
StateDeviceInfo=1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[ToolBar]
;下载程序
Download=1
;日志
UserLog=1
;报警灯
Light=1
;电子围栏
Fence=1
;地图测距
Distance=0
;报警灯网页取代 2011年11月15日17:24:35增加
LightChange=0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[DeviceMenu]
;获取设备版本信息
GET_VERSION=1
;设置
SETUP=1
;详细设置
SETUP_EX=1
;IO设置
IOSETUP=1
;码流设置
CODE_SETUP=1
;路由设置
SET_ROUTING=1
;获取中心号码
GET_NUMBER=1
;低电压报警
SET_VOLTAGE_ALARM=1
;下载配置文件
GET_CONFIG_FILE=1
;上传配置文件
SET_CONFIG_FILE=1
;下发命令
SEND_MESSAGE=1
;日志下载
DOWNLOAD_LOG=1
;对讲
TALK=1
;广播
BROADCAST=1
;休眠
SLEEP=1
;重启
RESTART=1
;关机
SHUTDOWNDEVICE=1
;升级
UPDATE=1
;侦听
LISTEN=1
;GPS设置
SET_GPS=1
;音量
VOLUME=1
;里程
DISTANCE=0
;里程参数
DISTANCE_DATA=0
;报警解除
RELEASEALARM=1
;网络截图 通道上面 2011年11月15日15:55:24添加
NET_CATCH_IMAGE=1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;报警筛选
[AlarmFilter]
;自定义报警
USERDEFINE=1
;紧急报警
EXIGENCYB=1
;摄像头无信号报警	
NOSIGNAL=1
;震动报警
SHAKE=0
;镜头遮盖报警
COVER=1
;非法开车门报警
OPENDOORS=0
;密码错误报警
PASSWORD=0
;非法点火报警
STARTENGINE=0
;温度报警
TEMPERATURE=1
;硬盘故障报警
HARDDISKE=1
;速度报警
SPEED=1
;越界报警
AREARANGE=0
;异常开关车门报警
OPENDOORR=1
;GPS接收故障报警
GPSMACHINE=0
;加速度报警
ACCELERATION=1

;上线报警
DEVICE_ONLINE=0
;下线报警
DEVICE_DISONLINE=0
;低电压报警
VOLTAGE=1
;报警解除
END=1
;cms围栏
CMSFENCE=1
;ALARMMOVE 移动侦测报警
ALARMMOVE=1
;设备电子围栏
DVRFENCE=1
;新点火报警
dvr_startandstop_engine=1
;怠速开关门报警
dvr_opendoor_with_speed=1
;异常断电
dvr_abnormal_power=1
;正常断电
dvr_normal_power=1
;停车超过规定时间报警
dvr_stop_timeout=1
;疲劳驾驶报警
dvr_tired=1
;疲劳驾驶报警
dvr_tired_day=1

dvr_userDefine_Io1=0
dvr_userDefine_Io2=0
dvr_userDefine_Io3=0
dvr_userDefine_Io4=0
dvr_userDefine_Io5=0
dvr_userDefine_Io6=0
dvr_userDefine_Io7=0
dvr_userDefine_Io8=0

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

